**附件：**

1. 投标文件包括第一信封和第二信封，应分别存储在两个文件夹内，文件夹分别命名为第一信封和第二信封。
2. 投标文件为所有文件资料的彩色扫描件，投标文件如为授权代表签字，需提交授权委托书。
3. 投标文件第一信封需提交以下文件：

《营业执照复印件》、《资质证书复印件》、《拟投入人员一览表》（含人员履历、相关证书及护照扫描件）、《拟投入设备一览表》、《业绩一览表》（含业绩证明材料）、《工作安排计划》及《湄公河特大桥专项测量方案》，以上文件格式自拟，需逐页加盖公章。

1. 投标文件第二信封需提交以下文件：

《投标函》、《报价清单汇总表》、《测量报价清单》及《倾斜摄影暂定金》，以上文件格式后附，需逐页加盖公章。

**（一）投标函**

致：中国公路工程咨询集团有限公司

针对 柬埔寨某高速公路 项目的工作内容及分包要求，我公司承诺的报价如下：

我公司愿以 （填写金额及货币单位） 的报价承担本项目的测量工作。

如我公司中标，我公司保证在接到中标通知书后5天内派遣测量人员赴柬埔寨开展测量工作，并在测量工期要求内完成合同要求的测量任务。

我方声明所提交的资料完整、真实、准确，本投标书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

我公司承诺，本投标书有效期为180天日历天。

我公司理解，如我公司未中标，你方有权不做任何解释。

我公司承诺，不以任何形式干扰评标工作。

公司名称（盖公章）：

法人代表或者其授权代表签字：

地址： 邮编：

电话： 传真：

联系人：

项目负责人：

日期： 年 月 日

**（二）报价清单汇总表**

|  |
| --- |
| 测量报价A： 元（人民币），（其中增值税率 %）；暂定金B：1,000,000.00元（人民币），（其中增值税率 %）；最终投标总报价A+B： 元（人民币），大写： 元（人民币）（其中增值税率 %）；根据以上分析计算，我们宣布：我们愿以投标价（大写） 人民币［（小写） 人民币］，完成本招标项目规定的所有工作内容和工作。 我公司承诺：除其他说明中列明的事项外，满足贵公司在招标函中对投标人的要求，提交的文件内容及深度应达到贵公司、项目业主以及相关主管部门的要求，根据各方意见不断完善工作，直至该专项内容获得相关主管部门批复。公司名称： （全称）（盖公章） 法定代表人或其授权的代表签字： （签字） 日期： 年 月 日 |

**（三）测量报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **细目名称** | **单位** | **数量** | **含税单价****（人民币元）** | **含税合价****（人民币元）** | **备注** |
| 1 | 湄公河特大桥 |  |  |  |  | 特大桥长2250m |
| （1） | 独立控制 | 处 | 1 |  |  | 含平面和高程 |
| （2） | 水下地形图 | Km | 2.25 |  |  | 带宽200m |
| （3） | 河流流速测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 平面控制测量 |  |  |  |  |  |
| （1） | 四等 | 个 | 60 |  |  |  |
| （2） | 一级 | 个 | 90 |  |  |  |
| （3） | 控制点联测 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 高程控制测量 |  |  |  |  |  |
| （1） | 四等 | Km | 138.8 |  |  | 为路线长度 |
| （2） | 控制点联测 | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 地形图测量 |  |  |  |  | （含湄公河、水淹区水深测量） |
| （1） | 正射影像+激光点云（1:1000） | Km2 | 105 |  |  |  |
| （2） | 带状地形图（1:1000） | Km2 | 105 |  |  | 含调绘 |
| 5 | 一次定测 |  |  |  |  |  |
| （1） | 中桩敷设及高程测量 | Km | 54 |  |  |  |
| （2） | 互通及互通连接线 | 座 | 3 |  |  |  |
| （3） | 其他工点测量 | 处 | 100 |  |  |  |
| （4） | 横断面测量 | Km | 30 |  |  | 积水区、池塘 |
| 安全生产费 | 元人民币 |
| 合计 | 元人民币 |

**（四）倾斜摄影暂定金**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **细目名称** | **单位** | **数量** | **含税合价****（人民币元）** | **备注** |
| 1 | 航测地形图（高清倾斜影像） | 项 | 1 | 1,000,000.00 | 本项为暂定金，无需报价。 |
| 合计 | 1,000,000.00元人民币 |

注：

* + - 1. 电力线塔、交叉路网、铁路、地埋光缆、管线、特殊房屋或场坪等的位置或标高的零星测量工作均包含在地形图测绘报价中，不单独报价。
			2. 若涉及测量其他工作内容不再单独计项，费用应包含在表中计项中，不单独报价。
			3. 安全生产费包含按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中所列及甲方要求为本项目安全生产投入所需的全部费用（包括但不限于完善、改造和维护安全防护设施设备支出；应急救援器材设备；安全生产检查评价；现场作业人员安全防护用品；宣传教育、培训；设施及特种设备检测检验；危险源和事故隐患评估、监控和整改等费用），该项费用为**其余项总价1.5%**。
			4. 其他说明：投标人报价条件与报价要求不一致之处可另附页说明。